|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号 | 轴数 | 外形尺寸（mm） | 总质量 | 载质量 | 整备质量 | 轴距 | 前悬/后悬 | 轮胎规格 | 钢板弹簧 | 其他 |
| 危险品罐箱骨架运输半挂车 | SKW9400TWY | 3 | 12400\*2480\*1490, 1550,1600 | 40000 | 34500 33950 | 5500 6050 | 7000+1310+1310 7350+1310+1310 | /1580/1630 | 11.00R20 12PRI2R22.5 12PR | /4/4/4,-/8/8/8, -/10/10/10 | 该车用于运输40英尺危险品罐箱，罐箱装运的危险品类别为:非剧毒化学品及爆炸品；也可运输40英尺的集装箱或普通罐箱.车身中部选装加强横梁及锁头.前部选装限位挡块.选装轮罩样式和后部样式；该车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车. |
| SKW9401TWY | 3 | 8500\*2480\*1490, 1550,1600 | 40000 | 35000 | 5000 | 4100+1310+1310 | /980 | 11.00R20 12PRI2R22.5 12PR | /4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 | 该车用于运输20英尺危险品罐箱，罐箱装运的危险品类别为:非剧毒化学品及爆炸品；也可运输20英尺的集装箱或普通罐箱.车身中部选装加强横梁及锁头.前部选装限位挡块.选装轮罩样式;该车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车. |
| SKW9402TWY | 3 | 10350,9650\*2480\*1490, 1550,1600 | 40000 | 35000 34500 | 5000 5500 | 4800+1310+1310 5050+1310+1310 | /1280/1480 | 11.00R20 12PR12R22.5 12PR | /4/4/4, -/8/8/8, -/10/10/10 | 该车用于运输30英尺危险品罐箱，罐箱装运的危险品类别为:非剧毒化学品及爆炸品；也可运输30英尺的集装箱或普通罐箱;该车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车. |
| SKW9403TWY | 3 | 10350,9650\*2480\*1490, 1550,1600 | 40000 | 35500 35000 | 4500 5000 | 4800+1310+1310 5050+1310+1310 | /1280/1480 | 11.00R20 12PR12R22.5 12PR | /4/4/4, -/8/8/8, -/10/10/10 | 该车用于运输30英尺危险品罐箱，罐箱装运的危险品类别为:非剧毒化学品及爆炸品；也可运输30英尺的集装箱或普通罐箱;该车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车. |