|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **整车技术参数** | | | |
| 车辆名称: | 散装水泥运输半挂车 | 公告批次: | 300 |
| 产品商标 | 盛润牌 | 产品号 |  |
| 车辆型号: | SKW9403GSN | 目录序号: | (十五)90 |
| 燃油: |  | 免征: |  |
| 免检: |  | 发布日期: | 20170928 |
| 总质量 | 40000(Kg) | 容积: | 38 |
| 额定载质量 | 31500,32270(Kg) | 整备质量 | 8500,7730(Kg) |
| 外形尺寸 | 10100,9300×2500,2550×3990(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: |  | 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角: | -/40(°) | 前悬/后悬: | -/800(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 5280+1310+1310(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 最高车速: | (km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积为:38立方米,运输介质:水泥,介质密度:870千克/立方米,罐体外形尺寸(mm):8800\*2494\*3155,选装无空压机组,无空压机组时外形尺寸:9300\*2500\*3990.选装爬梯的安装个数和位置;选装轮罩样式;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,梁山顺安达汽车科技有限公司;ABS系统控制器型号:4005000810,CM2XL-4S/2K(4S/2M),XH-GQ4S2M-E01,SAD-ABS4S/2M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235B,侧防护连接方式为:螺栓连接或焊接,后防护连接方式为:焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为120×68,离地高度为:500mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启。选装不同车身颜色。 | | |
| **底盘技术参数** | | | |
| 底盘型号 |  | 底盘企业: |  |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | 传动型式: |  |
| 前轮距: |  | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 底盘排放标准: |  | | |
| 燃料种类: |  | 油耗: |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |

散装水泥运输半挂车参数