自卸半挂车系列

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品型号 | 轴数 | 外形尺寸 | 内尺寸 | 总质量 | 载质量 | 整备质量 | 轴距 | 前悬/后悬 | 轮胎型号 | 钢板弹簧 | 其他 |
| 自卸半挂车 | SKW9404ZZX | 3 | 11500, 11000\*2500\*3050 | 11350, 10850\*2390, 2350, 2300\*600 | 40000 | 32000 | 8000 | 5660+1310+1310  5460+1310+1310 | -/2020 -/1720 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | -/10/10/10 -/8/8/8 | 货厢自卸方式：侧卸，整车栏板样式可为方管平板或竖瓦楞样式，栏板开启方式可为下开、侧开或吊开，铡面栏板可以为五节或四节，前挡板可以选装封闭式 |
| SKW9405ZZX | 3 | 11280\*2500\*3972 | 10330\*2330\*600 | 40000 | 31500 | 8500 | 6060+1310+1310 | -/1400 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | -/10/10/10 -/8/8/8 | 货厢自卸方式：后卸 |
| SKW9401ZZX | 3 | 13000,  12500\*2500\*3050, 3200,3400 | 12850, 12350\*2390, 2350, 2300\*600 | 40000 | 31500 | 8500 | 6460+1310+1310 6660+1310+1310 | -/2420 -/2220 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | -/10/10/10 -/8/8/8 | 货厢自卸方式：侧卸，整车栏板样式可为方管平板或竖瓦楞样式，栏板开启方式可为下开、侧开或吊开，铡面栏板可以为五节或六节，前挡板可以选装封闭式 |
| SKW9402ZZX | 3 | 9500,  9000,8500\*2500\* 3750, 3950 | 8500,  8000,7500\*2320, 2350\*600 | 40000 | 31500  31700  31900 | 8500  8300  8100 | 4450+1310+1310  4250+1310+1310  4050+1310+1310 | -/1430  -/1230  -/1030 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | -/10/10/10 -/8/8/8 | 货厢自卸方式：后卸 |
| SKW9401ZZXP | 3 | 8500,9000\*2480, 2500\*3350 |  | 40000 | 32100  31800 | 7900  8200 | 4090+1310+1310  4290+1310+1310 | -/890  -/1290 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | -/10/10/10 -/8/8/8 | 后翻平板自卸车 |